*Příloha č. 1*

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ K VZ   
„036\_LM\_LABORATORNÍ SKLO PRO LABORATORNÍ TESTY

|  |  |
| --- | --- |
| **1x** *chladič spirálový podle Dimrotha se dvěma NZ* | * průměr závitů: 14/23 mm * počet závitů: 18 |
| **1x** *chladič přímý Liebigův s dvěma NZ* | * průměr závitu: 14/23 mm * průměr trubice: 24 mm |
| **3x** *chladič Liebigův s dvěma NZ* | * průměr závitů: 29/32 mm * počet závitů: 24 |
| **1x** *chladič spirálový k Soxhletovu extraktoru* | * objem: 70 ml * výška těla: 200 ml * počet koulí: 18 * průměr závitu: 34/35 mm |
| **1x** *nástavec se zahnutou olivkou, NZ-jádro* | * průměr dolního závitu: 14/23 mm * průměr olivky: 10 mm |
| **1x** *nástavec destilační Claisenův* | * průměr závitů: 14/23 mm |
| *2x nástavec extrakční podle Soxhleta* | * objem: 70 ml * horní závitů: 34/35 mm * spodní průměr: 29/32 mm |
| ***4x*** *nástavec se zahnutou truvbičkou* | * průměr spodního závitu: 29/32 mm * průměr trubičky: 8 mm |
| ***3x*** *nástavec se zahnutou trubičkou a kohoutem* | * průměr spodního závitu: 29/32 mm * průměr trubičky: 7 mm * výška těla: 60 mm |
| ***1x*** *vložka přechodová plášť/jádro* | * průměr pláště: 14/23 mm * průměr jádra: 24/29 mm * průměr: 25 mm |
| ***1x*** *nálevka přikapávací s vyrovn. tlaku* | * spodní zábrus NZ 14/23 * objem: 100 ml * bez zátky |
| ***2x*** *promývačka podle Drechslera* | * objem: 100 ml * průměr trubice: 8 mm * ponorná výška: 250 mm * celková výška: 450 mm |
| ***5x*** *zátka osmihranná zabroušená plná nebo s otevřenou dutinou* | * průměr: 14/23 mm |
| ***3x*** *zátka osmihranná zabroušená plná nebo s otevřenou dutinou* | * průměr: 29/32 mm |
| ***1x*** *vrtulová míchací kotva* | * sklo * průměr osy: 10 mm * délka osy: 450 mm * aktivní průměr: 55 mm |
| ***1x*** *nastavitelný stojan – podložka* | * kov * protiskluzové gumové patky naspodu konstrukce ke zlepšení stability * nastavitelná výška: 60 – 265 mm * plocha můstku: alespoň 200x200 mm * zatížení dynamicky: 7 kg * zatížení staticky: 80 kg |
| ***10x*** *petriho miska, kompletní dvoudílná, nedělené dno* | * sklo * d: 40 mm * h: 12 mm |
| ***10x*** *petriho miska, kompletní dvoudílná, nedělené dno* | * sklo * d: 200 mm * h: 35 mm |
| ***18 x*** *petriho miska, kompletní dvoudílná, nedělené dno* | * sklo * d: 150 mm * h: 25 mm |
| ***3x*** *nástavec destilační* | * průměr: 29/32 * výška: 100 mm |
| ***3x*** *předloha destilační* | * průměr závitu: 29/32 mm * Délka hubice: 100 mm |
| ***1x*** *trubička vysoušecí pro náplň chloridu vápenatého* | * jádro NZ 29/32 |
| ***1x*** *kelímek filtrační s fritou* | * porozita: S3 * Objem: 35 ml * průměr: 30mm * výška: 60 mm |
| ***1x*** *kelímek filtrační s fritou* | * porozita: S4 * Objem: 35 ml * průměr: 30mm * výška: 60 mm |
| ***1x*** *kelímek filtrační s fritou* | * porozita: S1 * Objem: 55 ml * průměr: 40mm * výška: 65 mm |
| ***1x*** *kelímek filtrační s fritou* | * porozita: S2 * Objem: 55 ml * průměr: 40mm * výška: 65 mm |
| ***1x*** *kohout vakuový přímý jednocestný* | * délka: 10 mm * průměr trubice: 10 mm * vrtání: 6 mm |
| ***2x*** *baňka s kulatým dnem a zábrusem* | * čiré sklo * objem: 250 ml * průměr hrdla: 29/32 mm * průměr baňky: 85 mm * výška: 145 mm |
| ***2x*** *baňka s kulatým dnem a zábrusem* | * čiré sklo * objem: 250 ml * průměr baňky: 85 mm * výška: 145 mm * průměr hrdla: 29/32 mm |
| ***2x*** *baňka s kulatým dnem a zábrusem* | * čiré sklo * objem: 1000 ml * průměr hrdla: 29/32 mm * průměr baňky: 131 mm * výška: 210 mm |
| ***2x*** *baňka destilační s kulatým dnem* | * dva postranní tubusy v rovnoběžném provedení * objem: 250 ml * průměr středního tubusu: 29/32 mm * průměr postr. tubusů: 14/23 mm |
| ***2x*** *baňka odměrná se zábrusem a skleněnou dutou zátkou* | * objem: 100 ml * průměr baňky: 60 mm * výška: 170 mm * průměr hrdla: 12/21 |
| ***2x*** *baňka odměrná se zábrusem a skleněnou dutou zátkou* | * objem: 250 ml * průměr baňky: 80 mm * výška: 220 mm * průměr hrdla: 14/23 |
| ***2x*** *baňka odměrná se zábrusem a skleněnou dutou zátkou* | * objem: 500 ml * průměr baňky: 100 mm * výška: 260 mm * průměr hrdla: 19/26 |
| ***2x*** *baňka odměrná se zábrusem a skleněnou dutou zátkou* | * objem: 1000 ml * průměr baňky: 125 mm * výška: 300 mm * průměr hrdla: 24/29 |
| ***2x*** *baňka kuželová podle Erlenmeyera* | * se zábrusem * objem: 250 ml * průměr podstavy: 85 mm * výška: 135 mm * průměr hrdla: 29/32 mm |
| ***20x*** *tyčinka s otaveným okrajem* | * délka: 200 mm * průměr: 5 mm |
| ***1x*** *vodní vývěva* | * sklo |
| ***4x*** *odměrný válec vysoký, modrá graduace* | * objem: 10 ml * průměr: 15.5 mm * výška: 135 mm |
| ***6x*** *lodička navažovací porcelánová* | * délka: 37 mm * šíška (nejširší bod): 18 mm |
| ***5x*** *lodička navažovací porcelánová* | * délka: 53 mm * šíška (nejširší bod): 23 mm |
| ***5x*** *lodička navažovací porcelánová* | * délka: 64 mm * šíška (nejširší bod): 29 mm |
| ***3x*** *kádinka nízká s výlevkou* | * objem: 400 ml |
| ***2x*** *kádinka nízká s výlevkou* | * objem: 600 ml |
| ***2x*** *kádinka nízká s výlevkou* | * objem: 800 ml |
| ***1x*** *kádinka nízká s výlevkou* | * objem: 600 ml |
| ***1x*** *komůrka počítací s pacičkami* |  |
| ***100 x*** *sklo krycí k počítacím komůrkám* | * Rozměry: 24 x 24 mm |
| ***50x*** *mikrosklo podložní, řezané okraje* | * Rozměry: 76 x 26 x 1mm, * oboustranně matovaná ploška |