# Zakázka č. 22037 Technická univerzita v Liberci, Objekt E2 – Knihovna TUL

# Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

**B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**DODATEK Č. 1**

**2.7.2 Zdravotně technické instalace**

**Rozvod vnitřní vody a využívání dešťových vod pro splachování:**

# Rozvod vody pro splachování WC bude v objektu navržen jako samostatný okruh, s využíváním dešťových vod z akumulační nádrže před objektem. V případě nedostatku dešťových vod v akumulační nádrži bude voda v nádrži doplňována z řadu. Doplňování vody bude provedeno volným výtokem, oddělovací armaturou, resp. dle platných norem pro problematiku ochrany vnitřního vodovodu:

# Ochrana vnitřního vodovodu podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409.

V Turnově, prosinec 2022 Vypracoval: Ota Hördler